**Памятка** **по правилам эксплуатации печного отопления:**

1. Перед началом отопительного сезона собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем;
2. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
3. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.
4. Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
5. Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.
6. Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение печников.
7. При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

**Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:**

1. Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.
2. Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
3. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.
4. Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.
5. Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
6. В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.
7. Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
8. Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями.
9. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
10. Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).
11. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена
12. Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки
13. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители.
14. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

**Памятка по правилам эксплуатации газовых отопительных приборов:**

При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать следующие правила:

1. Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
2. Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.
3. О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в службу газа.
4. Перед эксплуатацией газовой печи или баллона пройдите инструктаж по технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов.
5. Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.
6. Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
7. Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
8. Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
9. Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
10. Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
11. При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы.
12. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
13. При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «104» или пожарных и спасателей по телефону «101» или «112».